5. pielikums

# cenu saraksts

| **Nr.** **p. k.** | **Darbu nosaukums** | **Mērv.** | **Daudz.** | **Vienības cena, EUR** | **Summa, EUR** | **Izpildes termiņš** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Projektēšanas darbi** |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Elektrotehniskie risinājumi | kompl. | 1 |  |  |  |
| 1.2 | Būvkonstrukcijas | kompl. | 1 |  |  |  |
| 1.3 | Releju aizsardzības un automātikas risinājumi | kompl. | 1 |  |  |  |
| 1.4 | DVS risinājumi | kompl. | 1 |  |  |  |
| 1.5 | Projekta saskaņošana | kompl. | 1 |  |  |  |
| 1.6 | Autoruzraudzība objektā | kompl. | 1 |  |  | CMD laikā |
| 1.7 | Izpildprojekts  | kompl. | 1 |  |  | 2 nedēļu laikā pēc CMD |
| **2.** | **Celtniecības montāžas darbi.** |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Būvlaukuma sagatavošana un iekārtošana | kompl. | 1 |  |  |  |
| 2.2 | 10 kV kopnu tilta un balsta konstrukcijas demontāža | kompl. | 1 |  |  |  |
| 2.3 | Esoša ATNr.1 200 MVA autotransfromatora atvienošana no 330, 110, un 10,5 kV pievienojumiem | kompl. | 1 |  |  |  |
| 2.4 | Autotransformatora sagatavošana nodošanas lūžņos | kompl. | 1 |  |  |  |
| 2.5 | Bijušās kompresora ēkas nojaukšana | kompl. | 1 |  |  |  |
| 2.6 | Esošās pazemes eļļas savācēja bedres nojaukšana | kompl. | 1 |  |  |  |
| 2.7 | Jaunās pazemes eļļas savācēja bedres izbūve | kompl. | 1 |  |  |  |
| 2.8 | Eļļas separatora un nosēdlauka izbūve | kompl. | 1 |  |  |  |
| 2.9 | Jaunu autotransformatora ATNr.1 pamatu izbūve | kompl. | 1 |  |  |  |
| 2.10 | Jauna 125MVA 330/110/10,5 kV autotransformatora pieslēgšana pie 330kV, 110kV un 10kV pusēm, to nofiksējot pie pamata | kompl. | 1 |  |  |  |
| 2.11 | Eļļas kanalizācijas savienojumu ar esošajām apakšstacijas transformatoru TNr.1, TNr.2 un autotransformatora ATNr.2 virszemes eļļas uztvērējbedrēm izbūve | kompl. | 1 |  |  |  |
| 2.12 | Ugunsdzēsības sistēmas SERGI atvienošana un demontāža | kompl. | 1 |  |  |  |
| 2.13 | Autotransformatora un citu jaunizbūvējamo konstrukciju pievienošana esošaj apakšstacijas zemējumietaisei | kompl. | 1 |  |  |  |
| 2.14 | 10kV kabeļu tiltukonstrukciju montāža | kompl. | 1 |  |  |  |
| 2.15 | Jaunu sekundāro kabeļu līdz ATNr.1 spaiļu kastei un RZS motorpiedziņai ieguldīšana | kompl. | 1 |  |  |  |
| 2.16 | Jaunā autotransformatora releju aizsardzības, RZS iekārtu motorpiedziņas barošanas dzesēšanas sistēmas izbūve | kompl. | 1 |  |  |  |
| 2.17 | Jaunā autotransformatora kontrolkabeļu galu apstrāde, dzīslu izzvanīšana, pievienošana un marķēšana | kompl. | 1 |  |  |  |
| 2.18 | Jaunā autotransformatora pievienojuma spaiļu kastes uzstādīšana | kompl. | 1 |  |  |  |
| 2.19 | RAA un DVS ķēžu montāža un pārbaude izmainītajā un papildinātajā shēmas daļā | kompl. | 1 |  |  |  |
| 2.20 | DVS un vietējās darbstacijas ieregulēšana un pārbaude izmainītajā un papildinātajā apjomā | kompl. | 1 |  |  |  |
| 2.21 | Neizmantotās RA aparatūras un kabeļu demontāža | kompl. | 1 |  |  |  |
| 2.22 | Labiekārtošanas darbi | kompl. | 1 |  |  |  |
| 2.23 | Izpilddokumentācijas sagatavošana | kompl. | 1 |  |  |  |
|  | **Kopā** |  |  |

Piezīmes:

1. Pieslēgumi jāsagatavo ieslēgšanai darbā, ja nepieciešams, veicot izmaiņas esošajā RAA. Darbu veicējam rakstiski jāapstiprina, ka pieslēgumi vedami darbā. Sekundāro ķēžu un izmainītas sekundārās komutācijas daļas pārbaužu rezultāti jānoformē ar protokolu, tos iesniedzot AS "Augstsprieguma tīkls" Releju dienestam.
2. Kabeļi jāiegulda kabeļu kanālos un jānomarķē galos, kā arī abās pusēs, izejot cauri sienām. Visiem vadiem un kabeļu dzīslām, kas pievienotas pie rindspailēm, jābūt nomarķētām. Kabeļu ekrāniem jābūt droši sazemētiem abos galos.
3. Pēc darbu veikšanas, paredzēt 2 (divas) darba dienas transformatoru RAA iestatījumu maiņai un 3 (trīs) darba dienas pieņemšanas pārbaudes veikšanai. Darbus veic AS "Augstsprieguma tīkls" Releju dienests.
4. Piedāvājuma cenā ir jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar nodokļiem, nodevām, maksu par licencēm, atļaujām, personālu, pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo inventāru un materiāliem, kā arī citiem ar pakalpojumu sniegšanu saistītajiem maksājumiem.
5. Cenu saraksta izbūves, pārbūves un montāžas darbu pozīcijās jābūt iekļautai visu darbu veikšanai nepieciešamo materiālu piegādei un pārbaudēm.
6. Preču un Pakalpojumu apjomi un izmaksas, kas nav nodalītas atsevišķās augstāk minētās cenu saraksta pozīcijās ir iekļautas citās, tā pašas cenu saraksta pozīcijās.
7. Pretrunas gadījumā starp vienības cenu un kopējo cenu vērā tiks ņemta vienības cena.

**Pretendenta pārstāvja paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**